12号楼一楼公共广播系统采购及安装需求
一、项目概况
本项目为院区12号楼一楼公共区域广播系统建设，覆盖一楼大堂、入户门厅、公共走廊、通道公区等区域。系统用于日常背景音乐播放、院区温馨通知、定时播报、临时喊话通知，同时兼容消防应急广播切换，满足院区日常管理及应急疏散使用，要求音质清晰、无杂音、稳定可靠、7×24小时待机运行。
二、建设目标
1. 覆盖12号楼一楼所有公共区域，广播无死角、无盲区，人声清晰、音量均匀；
2. 支持日常背景音乐、医院通知、临时喊话、定时播报功能；
3. 具备应急优先广播机制，紧急广播可自动覆盖背景音乐；
4. 设备稳定、抗干扰、适配楼道复杂弱电环境，长期运行不卡顿、无杂音；
5. 整体布线规范、隐蔽施工、美观整洁，符合医院弱电施工标准。
三、系统功能需求（硬性要求）
1. 基础广播功能
支持本地音频播放、U盘播放、背景音乐播放、人工喊话广播，可随时手动启停、调节音量大小。
2. 定时广播功能
支持设置多组定时任务，可自动播放温馨提示、作息播报、安全提示等，支持定时开关机。
3. 优先级广播机制
[bookmark: _GoBack]优先级：应急喊话 > 临时通知广播 > 定时广播 > 背景音乐，高优先级自动强制覆盖低优先级。
4. 抗干扰稳定性能
适配楼道弱电、监控、网络共存环境，无电流声、无杂音、无信号干扰，播放稳定不卡顿。
5. 简易运维
操作简单，科室可快速上手，设备自带故障自检，方便后期维护。
6. 扬声器点位数≥40个，扬声器选型音质纯净、细腻饱满不刺耳，并富有层次感。
7. 采用非基于TCP/IP的网络公共广播。
四、主要设备配置要求
1. 定压广播功放
支持100V定压输出，适配楼道音箱，带过载、短路、过热保护，音质清晰，低失真，满足一楼公区全覆盖声压需求。
2. 室内扬声器
适配楼道、大堂室内使用，防尘防潮、音质通透、人声清晰，外观简约贴合院区公区装修，安装牢固、无共振杂音。
3. 广播音源主机/播放器
支持U盘、本地播放、定时播放、线路输入，操作简单，支持一键喊话切换。
4. 配套辅材
包含专用广播线材、管线、接线端子、固定支架、绝缘配件等全套施工辅材。
五、施工安装要求
1. 所有线路规范走线，尽量隐蔽布设，贴合墙面、吊顶边角，不破坏原有装修；
2. 音箱点位布局合理，保证一楼全区域音量均匀、无死角、无啸叫；
3. 设备固定牢固，布线整齐、标识清晰，方便后期检修；
4. 施工过程文明作业，完工后清理现场垃圾。
六、验收标准
1. 12号楼一楼公区全覆盖，任意位置声音清晰、音量均匀、无杂音、无电流声；
2. 所有功能正常：手动广播、定时播放、背景音乐、音量调节切换正常；
3. 设备运行稳定，连续通电测试24小时无卡顿、无故障；
4. 布线规整、安装美观、符合弱电施工规范；
5. 交付包含设备清单、简单操作培训。
七、售后及质保要求
1. 整体设备及施工质保不少于3年；
2. 质保期内出现设备故障、播放异常、杂音问题，免费上门维修调试；
3. 提供基础操作教学，保障科室人员可独立使用。
八、工期要求
合同确认后 15个工作日内 完成供货、安装、调试、验收交付。

