# 南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务项目采购文件

## 项目名称

南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务项目

项目编号：NFZXY-2025-00029

## 参选人资格

1.供应商应具备以下规定的条件，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022或者2023年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或提供《供应商资格声明函》。

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供所属期限为响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，或提供《供应商资格声明函》。

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《供应商资格声明函》。

2.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（3）供应商已按采购公告的规定获取了采购文件。

（4）本项目不接受联合体响应。

4.供应商营业执照上的营业范围具备以下条件之一：声学灯光安装工程施工；灯光设备、音响设备、影视录放设备；吸声材料加工、销售等和声学升级或者直播技术支持的表述。（提供营业执照复印件作为相关证明材料）

5.参选供应商需提供2份直播间隔音建设相关业绩合同复印件。

## 采购需求

**1、项目内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购标的 | 最高限价（元） |
| 南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务 | 48154 |

最高限价：人民币48154元。

响应人必须对本项目全部采购内容进行响应，如有缺漏，将导致响应无效。如响应报价超出最高限价，将导致响应无效。

成交商确定方式：确定满足采购人需求且报价最低的供应商为成交供应商。
备注：直播间位于医院行政楼四楼，无电梯。

**2、项目要求**

|  |
| --- |
| **南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务项目（表1）** |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数/内容 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 总价(元) |
| 1  | 直播技术支持  | 提供现场指导2次，远程技术指导8次；指导完成直播间灯光、声音拾音、直播技术答疑等。现场指导地点：广州市海珠区石榴岗路13号大院；指导时间以院方开展的直播为准。 | 场次 | 10.00  |  |  |
| 2  | 铝格栅吸声天花 | 1、U38轻钢龙骨；2、50厚定制32K双层袋装超细玻璃吸音棉,a>0.6；3、黑色无纺布＋铝格栅；4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）； | ㎡ | 23.76  |  |  |
| 3  | 综合吸声墙 | 1、75\*50mm轻钢龙骨 2、5mm难燃夹板 3、50厚双层袋装超细玻璃吸音棉，a>0.64、聚脂纤维吸音板 | ㎡ | 70.80  |  |  |
| 4  | 180mm多阻尼轻质复合隔声封窗 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨；2、2\*（9+9）石膏板；3、50厚定制64Kg/m3隔音棉；4、机械费+五金；5、人工费+耗损； | ㎡ | 9.41  |  |  |
| 5  | 不锈钢踢脚线 | 1、12mm难燃夹板；2、25\*40mm难燃木龙骨；3、1.0厚304#不锈钢；；4、人工费＋损耗；5、机械费＋五金 | m | 23.00  |  |  |
| 6  | 原门套切除 | 5米 | 个 | 1.00  |  |  |
| 7  | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 定制专业隔声门，平均隔声量≥35dB,大于国际三级标准； | ㎡ | 2.73  |  |  |
| 8  | 专业隔声锁 | 定制 | 把 | 1.00  |  |  |
| 9  | “正在录制”提示 | 外形尺寸：290×135×3（mm）；壳体材料白色阻燃ABS壳体； | 套 | 1.00  |  |  |
| 合计（含税费、材料费、人工费、运输费、安装费等） |  |  |

**3、商务要求：**

（1）日期要求：

签订合同后30天内，完成合同约定的“南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务项目（表1）”中序号第2-9项内容。

2025年12月31日前完成共10场次直播技术支持指导（南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务项目（表1）中第1项内容），直播时间以甲方开展的为准，甲方将提前3天告知乙方，乙方需指定具有相关能力的技术人员1名进行指导。

（2）交货地点：南方医科大学中西医结合医院行政楼四楼西会议室。

（3）售后服务：质保两年。（质保期自货物最终验收合格之日起算,质保期内乙方提供对隔音项目的维修保养，相关费用均包含在投标报价中,甲方不再另行支付）

（4）支付方式：

本合同签订后，乙方向甲方提交具体的直播间声学升级设计图，经甲方确认效果和材料等细节后，乙方开具普通发票，甲方在收到乙方开具的普通发票的30个工作日内向乙方支付项目总金额的30%，即人民币大写： （小写：￥ .00元）。 隔音项目安装全部完成，经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总费用的70%，即人民币大写： （小写：￥ .00元）。

合同总额包括但不限于乙方设备购置、安装、配件、标配工具、运输、保险、调试、质保期服务 、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等所有费用 ,就本合同履行 ,乙方不得以任何名义要求甲方增加费用。

**3、其他要求：**

（1）服务质量：符合GY/T5086-2012广播电视录音室、演播室声学设计规范，验收表详见“南方医科大学中西医结合医院直播间声学升级和技术服务项目验收表”；B1级防火材料，要求阻燃B1级或以上不燃材料；附材料合格证、CMA质量检测报告。

（2）乙方按照合同约定及甲方要求完成项目工作，并确保项目质量符合国家标准和行业规范。在项目实施过程中，应遵守甲方的规章制度和安全要求，如因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。负责项目实施所需的设备、材料、人员等的组织和管理。已方施工前要和甲方保卫科备案，施工前有安全培训，涉及到动火要有施工方案。有专职安全员，全程跟踪。对项目实施过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。如乙方提供的项目成果质量不符合合同约定或国家标准和行业规范要求，乙方应负责无偿返工或整改到符合标准和要求，并通过甲方验收。

（3）自项目验收合格之日起计算。两年内，乙方应对项目出现的质量问题负责免费维修或更换。如乙方在接到甲方通知后15个工作日内未进行处理的，甲方可自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

**附：**

**南方中西医直播间声学升级和技术服务项目**

**验收表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **验收方法** | **是否达标** |
| 1 | 铝格栅吸声天花 | 1. 吸声系数 α≥0.6（中高频）2. 材料：50mm双层超细玻璃吸音棉+黑色无纺布+铝格栅 | 检测实体 |  |
| 2 | 综合吸声墙 | 1. 吸声结构：聚酯纤维吸音板+50mm吸音棉2. 吸声系数 α≥0.6（宽频） | 敲击测试 |  |
| 3 | 180mm多阻尼轻质复合隔声窗 | 1. 隔声量 ≥35dB（依据国标Ⅲ级）2. 结构：双层9mm石膏板+50mm隔音棉 | 隔声测试、检查安装密封 |  |
| 4 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 1. 平均隔声量 ≥35dB（GY/T5086 语言类要求）2. 门缝密封处理 | 开关测试、隔声测量 |  |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 1. 材质：304#不锈钢2. 基层：阻燃夹板+木龙骨 | 目测、检查 |  |
| 6 | 专业隔声锁 | 与隔声门匹配，无漏声 | 开关手感测试 |  |
| 7 | “正在录制”提示系统 | 外观完好，通电正常 | 通电测试 |  |
| 8 | 直播测试 | 直播彩排测试，无回声，隔声门隔声量>33dB | 现场测试 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 验收意见(是否合格) |  |
| 采购单位：（盖章）验收代表签名：采购科室负责人签名:日期： 年 月 日 | 供货单位：（盖章）验收代表签名：   日期： 年 月 日 |

## 四、合同模板（参考模板，最终合同以院方与成交商协商确定）

**南方医科大学中西医结合医院**

**直播间声学升级和技术服务项目合同**

**合同编号： （后续补充）**

**项目名称：**

**甲方（委托方）： 南方医科大学中西医结合医院
地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院**

**乙方（受托方）：
地址：**

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，双方本着诚实信用、平等互利的原则，就乙方接受甲方的南方中西医直播间声学升级和技术服务项目，签订本合同，达成如下协议：

**一、项目内容及要求**

|  |
| --- |
| **南方中西医直播间声学升级和技术服务项目** |
| **序号** | **项目名称** | **规格参数/内容** | **单位** | **数量** | **单价（元)** | **总价(元)** |
| **1**  | 直播技术支持  | 提供现场指导2次，远程技术指导8次；指导完成直播间灯光、声音拾音、直播技术答疑等。 | 场 | 10.00  |  |  |
| 2  | 铝格栅吸声天花 | 1、U38轻钢龙骨；2、50厚定制32K双层袋装超细玻璃吸音棉,a>0.6；3、黑色无纺布＋铝格栅；4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）； | ㎡ | 23.76  |  |  |
| **3**  | 综合吸声墙 | 1、75\*50mm轻钢龙骨 2、5mm难燃夹板 3、50厚双层袋装超细玻璃吸音棉，a>0.64、聚脂纤维吸音板 | ㎡ | 70.80  |  |  |
| 4  | 180mm多阻尼轻质复合隔声封窗 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨；2、2\*（9+9）石膏板；3、50厚定制64Kg/m3隔音棉；4、机械费+五金；5、人工费+耗损； | ㎡ | 9.41  |  |  |
| **5**  | 不锈钢踢脚线 | 1、12mm难燃夹板；2、25\*40mm难燃木龙骨；3、1.0厚304#不锈钢；；4、人工费＋损耗；5、机械费＋五金 | m | 23.00  |  |  |
| 6  | 原门套切除 | 5米 | 个 | 1.00  |  |  |
| **7**  | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 定制专业隔声门，平均隔声量≥35dB,大于国际三级标准； | ㎡ | 2.73  |  |  |
| 8  | 专业隔声锁 | 定制 | 把 | 1.00  |  |  |
| **9**  | “正在录制”提示 | 外形尺寸：290×135×3（mm）；壳体材料白色阻燃ABS壳体； | 套 | 1.00  |  |  |
| 合计（含税费、材料费、人工费、运输费、安装费等） |  |  |

**第二条 项目概况**

1、项目名称：南方中西医直播间声学升级和技术服务项目

2、项目地点：广州市海珠区石榴岗路13号大院南方医科大学中西医结合医院行政楼四楼西会议室（无电梯）。

3、服务内容：直播技术支持（现场指导/远程技术支持），指导完成直播间灯光、声音拾音、直播技术答疑等；南方中西医直播间隔音升级等服务。

4、服务质量：符合（GY/T5086-2012广播电视录音室、演播室声学设计规范）；B1级防火材料，要求阻燃B1级或以上不燃材料；附材料合格证、CMA质量检测报告。

5、服务时间：签订合同后30天内完成合同约定的“南方中西医直播间声学升级和技术服务项目”（序号第2-9项内容）；2025年12月31日前完成共10场次直播技术支持指导（服务项目的序号第1项内容）；直播时间以甲方开展的为准，甲方将提前3天告知乙方，乙方需指定具有相关能力的技术人员1名进行指导。

6、服务价款：服务总价为人民币大写： （小写：￥ .00元），本合同金额已包含服务费、运输费、税金等一切与本合同履行的费用。

7、付款方式：本合同签订后，乙方向甲方提交具体的直播间声学升级设计图，经甲方确认效果和材料等细节后，乙方开具普通发票，甲方在收到乙方开具的普通发票的30个工作日内向乙方支付项目总金额的30%，即人民币大写： （小写：￥ .00元）。 隔音项目安装全部完成，经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总费用的70%，即人民币大写： （小写：￥ .00元）。

8、乙方账号

开户银行:

开户名：

开户账号:

**第三条 甲、乙双方权利义务**

**甲方的权利和义务**

1.有权对乙方的项目实施过程进行监督、检查和验收。

2.按照合同约定向乙方支付项目费用。

3.向乙方提供项目实施所需的场地、水电等必要条件。

4.协助乙方协调与项目相关的内部及外部事宜。

**乙方的权利和义务**

1.按照合同约定及甲方要求完成项目工作，并确保项目质量符合国家标准和行业规范。

2.在项目实施过程中，应遵守甲方的规章制度和安全要求，如因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

3.负责项目实施所需的设备、材料、人员等的组织和管理。

4.对项目实施过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

**第四条 违约责任**

1.如甲方无正当理由未按照合同约定支付项目费用，每逾期一日，

应按照未支付金额的万分之五向乙方支付违约金，甲方的违约金总额

不超过未付金额的百分之五。

2.如乙方未按照合同约定的时间完成项目工作，每逾期一日，应按照项目总费用的万分之五向甲方支付违约金。
 3.如乙方提供的项目成果质量不符合合同约定或国家标准和行业

规范要求，乙方应负责无偿返工或整改到符合标准和要求，并通过甲

方验收。如乙方返工或者整改三次不能通过验收的，甲方有权终止合

同，终止支付款项，并要求乙方承担责任，包括但不限于赔偿损失、

支付违约金。
第五条 **争议解决方式**

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；

协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第六条 售后服务及质保期**

自项目验收合格之日起计算。两年内，乙方应对项目出现的质量问题负责免费维修或更换。如乙方在接到甲方通知后15个工作日内未进行处理的，甲方可自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

**第七条 其他条款**

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院 法定代表人（签字）：授权代表：联系方式：签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 | 乙方（盖章）：地址：  法定代表人（签字）：授权代表：联系方式：签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 |

附件：南方中西医直播间声学升级和技术服务项目验收表

**南方中西医直播间声学升级和技术服务项目**

**验收表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **验收方法** | **是否达标** |
| 1 | 铝格栅吸声天花 | 1. 吸声系数 α≥0.6（中高频）2. 材料：50mm双层超细玻璃吸音棉+黑色无纺布+铝格栅 | 检测实体 |  |
| 2 | 综合吸声墙 | 1. 吸声结构：聚酯纤维吸音板+50mm吸音棉2. 吸声系数 α≥0.6（宽频） | 敲击测试 |  |
| 3 | 180mm多阻尼轻质复合隔声窗 | 1. 隔声量 ≥35dB（依据国标Ⅲ级）2. 结构：双层9mm石膏板+50mm隔音棉 | 隔声测试、检查安装密封 |  |
| 4 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 1. 平均隔声量 ≥35dB（GY/T5086 语言类要求）2. 门缝密封处理 | 开关测试、隔声测量 |  |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 1. 材质：304#不锈钢2. 基层：阻燃夹板+木龙骨 | 目测、检查 |  |
| 6 | 专业隔声锁 | 与隔声门匹配，无漏声 | 开关手感测试 |  |
| 7 | “正在录制”提示系统 | 外观完好，通电正常 | 通电测试 |  |
| 8 | 直播测试 | 采用现场实测法，进行直播彩排测试，无回声，隔声门隔声量：>35dB | 现场测试 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 验收意见(是否合格) |  |
| 采购单位：（盖章）验收代表签名：采购科室负责人签名:日期： 年 月 日 | 供货单位：（盖章）验收代表签名：   日期： 年 月 日 |

## 五、响应文件格式

资料封面。所含内容依次如下:封面标题《XX项目院内询价采购响应文件》包括单位的名称、联系人、联系方式；

（一）本项目报价

（二）本项目售后服务

（三）相关资质文件复印件（加公章）

（四）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（五）需求响应承诺函

（六）供应商资格声明函模板

## 六、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书模板

参选人法定代表人资格证明书

**致：南方医科大学中西医结合医院**

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证号码：  | 联系电话： |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请参选人务必提供本附件。

法定代表人身份证复印件

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日 期： 年 月 日

参选人法定代表人授权委托书

**致：南方医科大学中西医结合医院**

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位： （盖章） 法定代表人： （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签 发日 期： 年 月 日

附：

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证号码：  | 联系电话： |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司参选文件中标注的参选有效期相同，自本单位递交参选文件之日起生效。

4.参选人签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日 期： 年 月 日

## 七、供应商资格声明函模板

**供应商资格声明函**

**南方医科大学中西医结合医院：**

关于贵方发布 [采购文件编号： ]的采购公告，本单位愿意参加上述项目/采购包号*（如有，填写响应采购包号）响应*，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（二）我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）

（三）我方符合法律、行政法规规定的其他条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（响应）。（说明：联合体响应的除外，但不包括以联合体形式部分预留专门面向中小企业的项目（采购包））

2）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得再参加本项目（采购包）投标（响应）。（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）

（四）我方已按采购公告的规定获取了采购文件。

（五） 若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的响应。

（六）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（采购包）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

我方对上述承诺的真实性负责，自愿按照采购文件的要求（若有要求）配合提供相关证明材料。以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效响应处理，我方自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为**无效响应**。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效响应**处理。

**八、需求响应承诺函模板**

需求响应承诺函

**致：南方医科大学中西医结合医院**

我司参加贵院组织的南方医科大学中西医结合医院 项目院内采购。针对采购文件“采购需求”中的条款，我司现作出如下承诺：

我司充分理解本项目采购文件“采购需求”中所有条款及其所包含的责任及合同义务（如成功缔约）。通过盖章签署本承诺函，我司一并承诺对上述有关条款能够完全按照采购文件“采购需求”的要求响应满足，并在合同履行过程中按承诺履约。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日 期： 年 月 日

**九、报价表模板**

|  |
| --- |
| **南方中西医直播间声学升级和技术服务项目** |
| **序号** | **项目名称** | **规格参数/内容** | **单位** | **数量** | **单价（元)** | **总价(元)** |
| **1**  | 直播技术支持  | 提供现场指导2次，远程技术指导8次；指导完成直播间灯光、声音拾音、直播技术答疑等。 | 场 | 10.00  |  |  |
| 2  | 铝格栅吸声天花 | 1、U38轻钢龙骨；2、50厚定制32K双层袋装超细玻璃吸音棉,a>0.6；3、黑色无纺布＋铝格栅；4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）； | ㎡ | 23.76  |  |  |
| **3**  | 综合吸声墙 | 1、75\*50mm轻钢龙骨 2、5mm难燃夹板 3、50厚双层袋装超细玻璃吸音棉，a>0.64、聚脂纤维吸音板 | ㎡ | 70.80  |  |  |
| 4  | 180mm多阻尼轻质复合隔声封窗 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨；2、2\*（9+9）石膏板；3、50厚定制64Kg/m3隔音棉；4、机械费+五金；5、人工费+耗损； | ㎡ | 9.41  |  |  |
| **5**  | 不锈钢踢脚线 | 1、12mm难燃夹板；2、25\*40mm难燃木龙骨；3、1.0厚304#不锈钢；；4、人工费＋损耗；5、机械费＋五金 | m | 23.00  |  |  |
| 6  | 原门套切除 | 5米 | 个 | 1.00  |  |  |
| **7**  | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 成品隔声门，平均隔声量≥35dB,大于国际三级标准； | ㎡ | 2.73  |  |  |
| 8  | 专业隔声锁 | 定制 | 把 | 1.00  |  |  |
| **9**  | “正在录制”提示 | 外形尺寸：290×135×3（mm）；壳体材料白色阻燃ABS壳体； | 套 | 1.00  |  |  |
| 合计（含税费、材料费、人工费、运输费、安装费等） |  |  |